Производитель: E[LESSAR **колонка B**]; Тип: S[Сплит система **колонка BD**]; (Сплит система) Холодопроизводительность: N[2.63 **колонка BP**]; (Сплит система) Площадь помещения: N[26 **колонка Y**]; (Сплит система) Инвентор: S[нет **если в колонке BP одно число, значит инвертора нет, если три числа через знак ~ , значит это инвертор**]; (Сплит система) Теплопроизводительность: N[2.78 **колонка BB**]; (Потребляемая мощность) Охлаждение: N[0.822 **колонка AT**]; (Потребляемая мощность) Обогрев: S[0.771 **колонка AS**]; (Рабочий ток) Охлаждение: S[3.6]; (Рабочий ток) Обогрев: S[3.4]; (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания: S[1 / 220 / 50 **колонка BV (формат как и в прошлый раз или 1 / 220 / 50 , или 3 / 380 / 50)**]; (Рабочий ток) Хладагент: S[R410A **колонка BO** ]; (Рабочий ток) Количество хладагента: N[730]; (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока: S[390 / 519 / 585]; (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В): S[717 x 193 x 302 **колонка R** ]; (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[785 x 375 x 285]; (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто): S[7,8 **колонка K** / 10 **нет данных на брутто**]; (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс.: S[28,5 / 34 / 38 **колонка BI**]; (Наружный блок) Марка компрессора: S[GMCC]; (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В): S[700x 270x 550 **колонка S**]; (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В): S[815 x 325 x 615]; (Наружный блок) Масса (нетто / брутто): S[26,4 **колонка M** / 28,6 **нет данных** ]; (Наружный блок) Максимальный уровень шума: N[53 **колонка BK**]; (Соединительные трубы) Жидкостная линия : N[6.35 **колонка BH**]; (Соединительные трубы) Газовая линия : N[9.53 **колонка BG**]; (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода: N[20 **колонка AK**]; (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот: S[8 **колонка AM**]; (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение: S[от –43 до +43]; (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев: S[от –7 до +24]

Зеленым выделено, где оставлять пуcтоту в квадратных скобках вот так: []

Пробелы!!! Не добавлять и не убавлять, это важно, жирный текст аккуратно удалить

Точки и запятые тоже важно!!!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производитель | E[LESSAR колонка B] |  |
| Тип | S[Сплит система колонка BD] | Точно BD? Не BE? Многие поля остаются пустыми |
| (Сплит система) Холодопроизводительность | N[2.63 колонка BP] |  |
| (Сплит система) Площадь помещения | N[26 колонка Y] |  |
| (Сплит система) Инвентор | S[нет если в колонке BP одно число, значит инвертора нет, если три числа через знак ~ , значит это инвертор] |  |
| (Сплит система) Теплопроизводительность | N[2.78 колонка BB] |  |
| (Потребляемая мощность) Охлаждение | N[0.822 колонка AT] |  |
| (Потребляемая мощность) Обогрев | S[0.771 колонка AS] |  |
| (Рабочий ток) Охлаждение | S[3.6] |  |
| (Рабочий ток) Обогрев | S[3.4] |  |
| (Рабочий ток) Напряжение / Частота источника питания | S[1 / 220 / 50 колонка BV (формат как и в прошлый раз или 1 / 220 / 50 , или 3 / 380 / 50)] | Есть модели, у которых указаны 2 значения. Оставляю первое? |
| (Рабочий ток) Хладагент | S[R410A колонка BO ] | Не вставлять? Есть данные |
| (Рабочий ток) Количество хладагента | N[730] |  |
| (Рабочий ток) Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока | S[390 / 519 / 585] |  |
| (Внутренний блок) Размеры (Ш × Г × В) | S[717 x 193 x 302 колонка R ] |  |
| (Внутренний блок) Упаковка (Ш × Г × В) | S[785 x 375 x 285] | Не вставлять? Есть данные |
| (Внутренний блок) Масса (нетто / брутто) | S[7,8 колонка K / 10 нет данных на брутто] | Не вставлять? Есть данные |
| (Внутренний блок) Уровень шума мин. / макс. | S[28,5 / 34 / 38 колонка BI] |  |
| (Наружный блок) Марка компрессора | S[GMCC] |  |
| (Наружный блок) Размеры (Ш × Г × В) | S[700 x 270 x 550 колонка S] |  |
| (Наружный блок) Упаковка (Ш × Г × В) | S[815 x 325 x 615] |  |
| (Наружный блок) Масса (нетто / брутто) | S[26,4 колонка M / 28,6 нет данных ] |  |
| (Наружный блок) Максимальный уровень шума | N[53 колонка BK] |  |
| (Соединительные трубы) Жидкостная линия | N[6.35 колонка BH] |  |
| (Соединительные трубы) Газовая линия | N[9.53 колонка BG] |  |
| (Соединительные трубы) Максимальная длина трубопровода | N[20 колонка AK] |  |
| (Соединительные трубы) Максимальный перепад высот | S[8 колонка AM] |  |
| (Допустимая темп. наружного воздуха) Охлаждение | S[от –43 до +43] |  |
| (Допустимая темп. наружного воздуха) Обогрев | S[от –7 до +24] |  |